**DS-8190S**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЖК-ЧАСЫ

**ОСОБЕННОСТИ**

Измерение диапазона температуры -9 C +60 C

Измерение диапазона влажности 20% - 99%

Разрешение 1С

Календарь 2001-2099

Мощность 2х UM-4/AAA

Проектор

**ОПЕРАЦИЯ:**

Нажмите MODE один раз для просмотра календаря

Нажмите еще раз, чтобы просмотреть время будильника

Отожмите на секунды для того чтобы переключить 12 или 24 официально дисплея времени часа

ФОРМАТ ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

**УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ**

Нажмите и удерживайте MODE 3 секунды для входа в настройку времени «Часы» начнут мигать и вы можете их настроить клавишами Up DOWN

Нажмите снова MODE «Минуты» начнут мигать изменяйте их клавишами UP DOWN

**УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА**

Нажмите MODE для просмотра время будильника

Нажмите MODE удерживайте в течение 3 секунд . чтобы войти в настройки будильника «Часы» » начнут мигать и вы можете их настроить клавишами Up DOWN

Нажмите MODE ещё раз «Минуты» » начнут мигать и вы можете их настроить клавишами Up **DOWN**

**НАСТРОЙКА КАЛЕНДАРЯ**

Нажатие MODE для просмотра календаря

Нажмите и удерживайте MODE 3 секунды , для входа в настройки календаря «Год» » начнут мигать и вы можете их настроить клавишами Up DOWN

Нажмите MODE ещё раз «Месяц» » начнут мигать и вы можете их настроить клавишами Up DOWN

Нажмите MODE ещё раз «День» » начнут мигать и вы можете их настроить клавишами Up DOWN **Будильник Вкл/ВЫКЛ**

Нажмите UP для ВКЛ/ВЫКЛ будильника

**МАКС/МИН**

Нажмите МАКС/МИН для просмотра максимальной температуры и влажности

Ещё раз нажмите МАКС/МИН для просмотра минимальной температуры и влажности

**12/24 часовой формат**

Зажмите UP на 3 секунды для смены на 12 или 24 часовой формат

**Температура дисплей формат**

Нажмите DOWN для смены на C\F

**Свет/проектор**

Нажмите SNZ/Light кнопку чтобы включить функцию повтора, когда будильник сработает через 8 минут, часы снова сработают/ нажмите другую кнопку, чтобы отменить будильник Нажмите SNZ/LIGHT для включения подцветки и проектор будет показывать реальное время в стену напротив в тёмной комнате