TL3513  LED CLOCK
 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Установите функцию часов
 1. Установите год, нажмите кнопку «A», часы и минуты мигают,  нажмите кнопку «B» вверх или «C» вниз, а затем установите необходимое значение.  Нажмите «A»  установитемесяц и дату, так же как выбирали  часы и минуты,, нажмите клавишу «B» вверх или «C» с нажатием клавиши «Вниз» нажмите клавишу выхода «D» 
2. В нормальном режиме нажмите кнопку «B»  на 3 секунды,  время / месяц / темп Режим дисплея нажмите кнопку «B» на  2 секунды, только температура дисплея 
3. В нормальном режиме нажмите клавишу «A» 3 секунды, изменение 12/24 часа 
4. В нормальном режиме нажмите « B "увеличьте яркость, нажмите кнопку« c », чтобы уменьшить яркость.
 5. Нажмите кнопку« d »в настройке тревоги, отобразите 1 oF AL, можете установить 4 групповой тревоги, нажать кнопку« A », чтобы включить / будильника, нажмите B «ON» и «c» ИЛИ, затем нажмите «A» в установленные часы и минуты, затем нажмите кнопку «A», чтобы включить будильник.  

TL3513  LED CLOCK
 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Установите функцию часов
 1. Установите год, нажмите кнопку «A», часы и минуты мигают,  нажмите кнопку «B» вверх или «C» вниз, а затем установите необходимое значение.  Нажмите «A»  установитемесяц и дату, так же как выбирали  часы и минуты,, нажмите клавишу «B» вверх или «C» с нажатием клавиши «Вниз» нажмите клавишу выхода «D» 
2. В нормальном режиме нажмите кнопку «B»  на 3 секунды,  время / месяц / темп Режим дисплея нажмите кнопку «B» на  2 секунды, только температура дисплея 
3. В нормальном режиме нажмите клавишу «A» 3 секунды, изменение 12/24 часа 
4. В нормальном режиме нажмите « B "увеличьте яркость, нажмите кнопку« c », чтобы уменьшить яркость.
 5. Нажмите кнопку« d »в настройке тревоги, отобразите 1 oF AL, можете установить 4 групповой тревоги, нажать кнопку« A », чтобы включить / будильника, нажмите B «ON» и «c» ИЛИ, затем нажмите «A» в установленные часы и минуты, затем нажмите кнопку «A», чтобы включить будильник