**Руководство по эксплуатации «Флипп» – часы GH1008**

 1.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

 Точность по времени 1 минута / месяц (при напряжение в элементе питания 1,3 В - 1,6 В)

 Точность аварийного сигнала t 5 минут / месяц (рабочая температура 0 C -50 ° С)

 2. ФУНКЦИЯ:

 Тревога BiBi: BiBi  при включении будильника. Установите переключатель в положение «OFF», чтобы выключить будильник.  2) Механическое автоматическое переключение

 3. ИНСТРУКЦИИ:

3.1 Установка батареи: откройте крышку батарейного отсека и вставьте 1 батарейку типа «AA», соблюдая правильную полярность (+/-) внутри батарейного отсека.

3.2 Установка времени: поверните ручку времени на боковой стороне часов в указанном направлении до тех пор, пока не будет настроено текущее время.

3.3 Установка времени будильника: поверните ручку на боковой стороне часов в указанном направлении до желаемого значения.  Время будильника регулируется.

Установите переключатель в положение «ON», чтобы включить будильник.

 4. Эксплуатация будильника

4.1. Не помещайте часы в сырые, горячие, пыльные, едкие газы или другие вредные среды

4.2. Пожалуйста, не ударяйте и не сотрясайте часы.

4.3. Если часы показывают большие отклонения или изменение сигнала будильника, вставьте новую батарею.

4.4. Если вы не используете часы в течение длительного времени, пожалуйста, удалите батарею

