**Инструкции календаря серии -2801**

Инструкции:

2. Установите время, следуйте инструкциям ниже:

Набор часов: нажмите кнопку "A"," час "будет мигать, нажмите кнопку" B " увеличить

время , нажмите клавишу "C" цифра уменьшается. Длительное нажатие кнопки " B"

или " C " быстрое увеличение или уменьшение значения , для настройки « Минут » нажмите «А» и используйте выше указанную последовательность действий

Для настройки даты после нажмите кнопку «А» и настройте дату точно так же как и время

Таким же образом, изменить, а затем закончить нажмите клавишу" A", чтобы войти в «будильник» настройки

Нажмите кнопку " B " или " C " или выключите будильник. 7:00

будильник мигает, нажмите кнопку" B "увеличение числа, нажмите" C

кнопка " значение уменьшается. Длительное нажатие кнопки "кнопка B" или "C" цифровой

быстрое увеличение или уменьшение), изменение завершено, нажмите" a key "" minute"

, мигает, изменить количество минут таким же образом, изменить

и затем завершена нажмите кнопку "" Сохранить и выйти из режима настройки и

нормальное время отображения.

3: Ключевое Описание Функции:

(1) Нажмите кнопку" A " пять секунд введите 12 AH и 24. В небольшом диапазоне

(2) в нормальном режиме дисплея, отожмите "кнопку Б" один раз, яркость

регулировка , в регулировке 6 скоростей, поворачивает яркость от

от светлого к темному.

(3) в нормальном режиме дисплея, отожмите "кнопку К" 1 раз, весь момент открытой тревоги, а затем закрыть

'(4) в нормальном режиме дисплея, отожмите "кнопку Д" 1 раз, второй пункт

индикатор показывает переключатель режимов один раз.

(5) отожмите "кнопку Д" на 5 секунд, дисплей часов LED с экрана нет изображения , светодиодный дисплей часов снова открыть нажмите и удерживайте клавишу "D" для 5

секунд, или перезагрузить